10.04.20 гр.21

**14. Машины для внесения минеральных и жидких удобрений**.

**Ответить на контрольные вопросы**:

Из каких основных частей состоит расбрасыватель 1-РМГ-4 и РЖ-1,7?

Принцип работы расбрасывателей 1-РМГ-4 и РЖ-1,7?

1. Регулировка расбрасывателей 1-РМГ-4 и РЖ-1,7?

**Ответить на вопросы № 2, 4 и 5 теста №8:**

2. Какие машины применяют для расбрасывания минеральных удобрений:

а/ 1-РМГ-4

б/ НРУ-0,5

в/ МВУ-6

г/ РЖ-1,7

4. Для чего предназначен эжектор?

а/ создание давленя в цисцерне

б/ создание вакуума в цисцерне

в/ регулировки нормы внесения

5. Какой диаметр жиклера усанавливают при норме розлива жижи до 23т/га

а/ 20 мм

б/ 32 мм

в/ 40 мм

Литература: А.Н. Устинов « Сельскохозяйственные машины» стр.152-153, 164

Н.И. Верещагин «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» стр. 165-185.